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Сентябрь преподнес нам сюрприз — сразу же после жаркого лета началась «глубокая осень». 
Температура воздуха на улице не поднимается выше +15 градусов Цельсия, идут дожди и дует холодный ветер, а «бабье лето» наверное не наступит или наступит еще нескоро. 
Если на улице можно согреться, надев теплую куртку и обувь, дома в тяжелой одежде особо не походишь, а ведь до подачи отопления осенью еще далеко — обычно тепло дают ближе к октябрю. Многие люди ломают голову над тем, как согреться осенью, и так каждый год. 
Самый распространённый способ согрева в жилом помещении – обогреватель в квартире.  
Зачастую из-за неправильного использования обогревателей происходят пожары. В них не только происходит утрата материальных ценностей, но и гибнут люди. 
Обогревателями в доме нужно пользоваться с учётом правил эксплуатации и мер безопасности. Неправильное использование прибора может привести к пожару или другим последствиям.  
Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить основные правила при эксплуатации обогревательных приборов.

Правила эксплуатации
· Установить обогреватель на ровной, устойчивой поверхности. Минимальное расстояние до мебели, штор и других предметов — не менее 1 метра.
· Держать открытые нагревательные элементы обогревателей подальше от людей и домашних животных. Тепловые панели и инфракрасные обогреватели нагреваются до высоких температур, чтобы избежать ожогов, устанавливать устройство в недоступных для детей местах.
· Не подключать обычные обогреватели к удлинителю — использование обогревателей более 1 кВт мощности с удлинителем может вызвать перегрузку электросети. Подключать прибор только к розетке с заземлением, чтобы избежать короткого замыкания.
· Регулярно проверять дымовые детекторы — обогреватели повышают риск возгорания, поэтому важно, чтобы система пожарной безопасности в помещении была исправна.
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Меры безопасности
· Не накрывать обогреватель — это может привести к перегреву и возгоранию.
· Не использовать приборы во влажных помещениях — если обогреватель не предназначен для ванной комнаты, влага может повредить устройство.
· Избегать контакта с легковоспламеняющимися веществами — не располагать обогреватель рядом с растворителями, аэрозолями или красками.
· При появлении любых признаков неисправности (искрение, запах гари, странные звуки) немедленно отключить обогреватель и обратиться к специалисту.
· Использовать обогреватели с защитой от перегрева — многие современные модели автоматически отключают устройство при достижении критической температуры.
· Следите за состоянием прибора, особенно за штекерами, и при необходимости меняйте детали вовремя.
· Не используйте самодельные обогреватели, покупайте только сертифицированную технику.
· Не включайте в сеть одновременно несколько мощных потребителей энергии, чтобы не допустить перегрузки.
· Не оставляйте обогреватель на ночь или без присмотра. Также не доверяйте следить за прибором детям.
· Регулярно очищайте обогреватель от пыли, так как она тоже может загореться.


Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 предупреждает – сознательное отношение населения к правилам пожарной безопасности позволяет существенно влиять на сокращение количества пожаров и их печальных последствий. 
При возникновении пожара, немедленно сообщите в службу по телефону «01», сотовая связь – «101», «112».
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